附件7
喀什市2026年度产品质量监督抽查实施细则

一、实施细则
（1） 皮肤及毛发护理器具产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.15-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.15-2008 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《皮肤及毛发护理器具产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。


（2） 室内加热器产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.23-2007

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全  第2部分  室内加热器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]本细则代替《室内加热器产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。


（3） 电压力锅产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 
GB 4706. 19-2008

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《电压力锅产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
































（4） 电烤箱及烘烤产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
GB 4706.22-2008

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.14-2008
GB 4706.22-2008

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
GB 4706.22-2008

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
GB 4706.22-2008

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
GB 4706.22-2008

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
GB 4706.22-2008

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.14-2008
GB 4706.22-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.14-2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求
GB 4706.22-2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《电烤箱及烘烤器具产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。























（5） 吸尘器（含扫地机器人）产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.7-2014

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.7-2014

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.7-2014

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.7-2014

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.7-2014

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.7-2014

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.7-2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.7-2014 家用和类似用途电器的安全 第2部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《吸尘器（含扫地机器人）产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
































（6） 电热保温板及类似器具产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.55-2008

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.55-2008

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.55-2008

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.55-2008

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.55-2008

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.55-2008

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.55-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.55-2008 家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《电热保温板及类似器具产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
































（7） 空气湿度调节器产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.32-2012
GB 4706.48-2009

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012
GB 4706.48-2009

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.32-2012
GB 4706.48-2009

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.32-2012
GB 4706.48-2009

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.32-2012
GB 4706.48-2009

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.32-2012
GB 4706.48-2009

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.32-2012
GB 4706.48-2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求
GB 4706.48-2009 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《空气湿度调节器及类似器具产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
























（8） 电热水器产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB 4706.12-2006

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB 4706.12-2006

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB 4706.12-2006

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB 4706.12-2006

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB 4706.12-2006

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB 4706.12-2006

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB 4706.12-2006


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.11-2008 家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求
GB 4706.12-2006 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《电热水器产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
（9） 
电热毯产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品5床（条），其中3床（条）为检验样品，2床（条）为备用样品。
2 检验依据
	[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: _Hlk194506580][bookmark: OLE_LINK75]序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: OLE_LINK46]1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]4 附则
本细则代替的《电热毯产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。






























（10） 浴霸产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品5床（条），其中3床（条）为检验样品，2床（条）为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.23-2007


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全  第2部分  室内加热器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替的《浴霸产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
（11） 
可移式通用灯具（含读写台灯）产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
表1 可移式通用灯具（除读写台灯）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标记
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	2
	防触电保护
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	3
	耐久性试验
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	4
	耐热
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	5
	耐燃烧和防引燃
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	6
	蓝光危害
	GB/Z 39942-2021



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/Z 39942-2021《应用GB/T 20145评价光源和灯具的蓝光危害》
GB/T 7000.1—2023 灯具  第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.204—2023 灯具  第2-4部分：特殊要求  可移式通用灯具
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《可移式通用灯具产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。


（12） 电热水壶\饮水机产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志说明
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 
GB 4706. 19-2008

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706. 19-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《电热水壶\饮水机产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
































（13） 家用燃气灶产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	热负荷
	GB 16410—2020

	2
	干烟气中CO浓度（室内型）
	GB 16410—2020

	3
	熄火保护装置
	GB 16410—2020

	4
	耐热冲击
	GB 16410—2020

	注：1.温升的检验项目为GB 16410—2020中表3序号1；
2.熄火保护装置的检验项目为GB 16410—2020中5.2.8.1 b）； 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 16410—2020 家用燃气灶具
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
[bookmark: _GoBack]4 附则
本细则代替《家用燃气灶产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
（14） [bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK29]
燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6根，其中3根为检验样品，3根为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 41317—2024

	2
	耐压性
	GB 41317—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1 依据标准
GB 41317—2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
[bookmark: OLE_LINK19]本细则代替《市场监管总局关于发布木制家具等100种产品质量监督抽查实施细则的公告》（2024年第41号）中的《燃气用具连接用软管产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。
（15） 
（16） [bookmark: OLE_LINK24]燃气用具连接用金属包覆软管产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
[bookmark: OLE_LINK9]以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6根，其中3根为检验样品，3根为备用样品。
2 检验依据
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 44017—2024

	2
	耐安装强度
	GB 44017—2024

	4
	耐压性
	GB 44017—2024

	5
	抗拉性
	GB 44017—2024



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 44017—2024 燃气用具连接用金属包覆软管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《燃气用具连接用软管产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。



二、检验工作安排
1、样品送检：样品送达实验室后，由专人签收登记，确认封条完整性及样品状态。若封条破损或样品损坏无法正常检测，则启动备用样品；若备用样品亦损坏，则重新抽样或取消该批次，并上报喀什市市场监督管理局。
2、检验过程：安排专业检测小组按标准进行检测。检测过程中出现不合格项目时，由另一工程师重新进行该项目检测，确认结果是否一致。如不一致，由检测小组讨论统一，确保检测结果客观权威。
3、结果分析：对检测结果进行分析，评估产品质量，提出不合格项目的整改建议及问题原因分析，指导企业整改。
4、报告编制：编制详细检测报告，内容包括：样品信息、抽样时间、抽样地点、到样时间、样品状态、检测结果、检测不合格项的详细图片信息、质量分析和整改建议等。
5、结果公示：按要求将检测结果上报喀什市市场监督管理局。

三、样品处置
1、样品接收与登记：样品到达实验室后，由专人签收、登记，确保样品信息全程可追溯。
2、样品存储：根据产品特性设置专用存储区域（常温、恒温、防潮等），确保样品在检测前状态稳定。
3、复检样品保留：所有样品保留复检备份样品，封存于被检单位或抽样方处。如需复检，由抽样方取回复检样品。复检样品保留期限不少于3个月或按喀什市市场监督管理局要求执行。
4、检测后处置：检测完成后，按喀什市市场监督管理局要求执行退样、销毁或留样处理，并保留处置记录。

四、复检与异议处理
1、被检单位对检验结果有异议的，可在收到报告之日起 15日内 书面提出复检申请。
2、本机构在收到复检申请后 2个工作日内完成复检条件审核，并配合喀什市市场监督管理局组织复检。
3、复检样品优先使用原留样（复检备份样品），复检机构由喀什市市场监督管理局指定或双方协商确定。
4、复检费用由责任方承担，复检结论为最终判定依据。

五、结果送达
1、文书准备：结果出具后3个工作日内复核报告并制作《监督抽查结果通知书》《检验报告》《送达回证》等文书。
2、执行送达：优先通过政府指定平台或官方邮箱进行电子送达，同步通过EMS邮寄纸质文书。
3、跟踪归档：全程跟踪物流及签收状态，异常时启动补充送达（电话、邮件、再次邮寄），确保送达率100%。所有送达凭证电子化归档备查。
